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红外干涉阵列平移顶观测室
	 (一)技术要求
1、机械模块
1.1机械结构：轨道式启合结构；
★1.2有效视域尺寸≥2.25m2；
★1.3支持观测角：15º-180º；
★1.4远程控制：PC/移动端；
1.5外蒙皮1.0mm白色氟碳喷涂，保持板材结构并减小形变；内蒙皮0.6mm；
★1.6开启时间≤20s，工作噪音≤50dB；
1.7启停传感远程控制，光敏传感锁止，电控配置：低压控盒12/24V国标件。
★1.8抗风等级10级，封闭防尘、抗雨雪。
★1.9包含可自定义配重模块，配重自定义范围：50～200kg。
2、图传与集控模块
2.1滤镜双窄带OIII30nm、Ha20nm，暗场及红外/紫外截止，复消色差；
2.2焦比：F/1.75~5.30：
2.3成像分辨率不低于2160x3840：
2.4远程控制：PC/移动端；
2.5电源输入：TypeC DC5V~3A原始电源输入；
2.6监控图传：含独立监控图传系统，支持PC/移动调用。
2.7环境适配要求：工作温度-10~40℃，存储温度-10~60℃；工作湿度20%~80%，存储湿度20%~50%；网传5G/2.4G。
3、部署模块
3.1可根据采购人需求部署在屋面，同时满足能够便捷迁移部署至水泥地面、沙石地面或野外等指定地点。
3.2观测室内能够额外安装至少1件采购人的小型观测设备。
（四）、其他要求
无。
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